**高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目职业病危害控制效果评价报告公示**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目职业病危害控制效果评价报告 |
| **报告书编号** | ZPKKJ23-026 |
| **建设单位** | 高新区昌东镇阳门村民委员会（南昌扬意贸易有限公司） | 地理位置 | 南昌市高新区天祥大道以西、城东一路以北 | 联系人 | 赵由文 |
| **项目简介** | 高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站，本项目属于新建项目，位于南昌市高新区天祥大道以西、城东一路以北。本项目总用地面积2492平方米，主要建设内容目为新建站房、罩棚、加油区、洗车棚、汽服间等设施，其中加油区罩棚下方行车道地下设有4台埋地卧式储罐（SF双层油罐），设2个40m³0#柴油罐，1个40m³92#汽油罐、1个40m³95#汽油罐，储罐总容量为160m³，折算容量为120m³（柴油折半），属二级加油站。本加油站卸油和加油均设置油气回收系统，并且布置卸油、输油、油气回收、通气管道等相关设施。高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目于2016年8月16日在南昌市发展和改革委员会进行备案登记，文件号：洪发改行备字【2016】90号。2023年03月，高新区昌东镇阳门村民委员会（南昌扬意贸易有限公司）组织职业卫生专家及本单位有关工程技术人员、职业卫生管理人员对江西省矿检安全科技有限公司编制的《高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目职业病危害预评价报告》进行了评审，并通过了专家评审。2023年04月组织职业卫生专家及本单位有关工程技术人员、职业卫生管理人员对江西省矿检安全科技有限公司编制的《高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目职业病防护设施设计专篇》进行评审，并通过专家评审。目前本项目建成并投入运行。高新区昌东镇阳门村民委员会（南昌扬意贸易有限公司）为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进企业经济发展。依据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）等的相关规定，委托我公司对其城东一路西岗加油站项目进行职业病危害控制效果评价工作，并编制《高新区昌东镇阳门村民委员会城东一路西岗加油站项目职业病危害控制效果评价报告》。 |
| **现场调查人员** | 杨烨、熊俊 | **时间** | 2023年5月3日 | **建设单位陪同人** | 赵由文 |
| **现场采样、检测人员** | 黄凯、邹帆 | **时间** | 2023年5月18日至2023年5月20日 | **建设单位陪同人** | 赵由文 |
| **建设项目存在的职业病危害因素及检测结果** | 主要职业病危害因素有：汽油、柴油、噪声、高温（夏季）。检测结果：所检项目均符合判定依据标准要求。 |
| **评价结论及建议** | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）及《国家安全监管总局办公厅关于汽车加油站建设项目职业卫生“三同时”有关问题的复函》（安监总厅安监函〔2015〕59号），新建、改建和扩建汽车加油站，属于可能产生一般职业病危害的建设项目，故本项目职业病危害风险分类为“**职业病危害一般**”。该加油站在经营过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：**汽油、柴油、噪声、夏季高温**。在采取工程防护、个体防护、职业卫生管理等综合措施后，劳动者接触的职业病危害因素的接触水平可符合职业卫生标准要求。基于目前经营状况及职业病防护措施等分析，**加油站加油岗接触的汽油、柴油为本项目的职业病危害关键控制点，建设单位应重视该岗位作业人员的个体防护及职业健康监护工作。此外，根据加油站的日常运营特点，加油站应注意加油岗手部皮肤暴露的防护，防止皮肤长期接触汽油、柴油带来的危害。** |
| **技术审查专家组****评审意见** | 对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。 |