附件2
《安全生产检测检验机构信息公开表》
	机构名称
	江西省矿检安全科技有限公司

	[bookmark: _GoBack]统一社会信用代码/注册号
	91360000784117169X

	通信地址
	江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号
	邮政编码
	330001

	实验室地址
	江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号
	邮政编码
	330001

	机构信息公开网址
	http://www.jxkjaq.com
	法定代表人
	袁利波

	机构联系人
	杨明
	联系电话
	18885170723

	主持检测检验工作负责人
	杨明
	技术负责人
	杨明

	资质证书编号
	 赣应急2001
	发证日期
	2026-03-12

	资质证书批准部门
	江西省应急管理厅
	有效日期
	2030-03-04

	批准的业务范围

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准
编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

		1
	缠绕式矿井提升机
	1
	机房或硐室
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	
	
	9
	主轴、天轮轴、导向轮轴无损探伤
	MT/T684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	2
	摩擦式矿井提升机
	1
	机房或硐室
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保护装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	
	
	9
	主轴、天轮轴、导向轮轴无损探伤
	MT/T684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	

3


	

矿井提升绞车


	1
	机房或硐室
	

AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》

	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升绞车应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	
	
	9
	主轴、天轮轴、导向轮轴无损探伤
	MT/T684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	4
	井口井筒安全防护设施
	1
	竖井
	GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	1.1
	过卷挡梁、楔形罐道或过卷缓冲装置
	
	
	

	
	
	1.2
	过卷高度
	
	
	

	
	
	1.3
	井口阻车器
	
	
	

	
	
	1.4
	井口安全门
	
	
	

	
	
	1.5
	中段挡车装置
	
	
	

	
	
	2
	斜井
	
	
	

	
	
	2.1
	防跑车装置
	
	
	

	
	
	2.2
	阻车器或挡车栏
	
	
	

	
	
	2.3
	躲避硐室
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矿用钢丝绳










	1
	样品基本情况检查
	








AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》









	
	

	
	
	2
	不松散检查
	
	
	

	
	
	3
	拆股钢丝的表面状态
	
	
	

	
	
	4
	拆股钢丝的直径
	
	
	

	
	
	5
	拆股钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	6
	拆股钢丝的破断拉力
	
	
	

	
	
	7
	拆股钢丝的反复弯曲
	
	
	

	
	
	8
	拆股钢丝的扭转
	
	
	

	
	
	9
	钢丝破断拉力总和
	
	
	

	
	
	10
	合格钢丝破断拉力总和
	
	
	

	
	
	11
	不合格钢丝数量
	
	
	

	
	
	12
	不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比
	
	
	

	
	
	13
	安全系数
	
	
	

	
	
	14
	在线无损定量检测
	MT/T 970-2005 《钢丝绳 (缆)在线无损定量检测方法和判定规则》
	
	

	6
	竖井防坠器
	1
	试验前检查
	AQ2019-2008 《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	静负荷试验
	
	
	

	
	
	3
	脱钩试验
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罐笼














	1
	一般规定
	









GB16542-2010 《罐笼安全技术要求》

GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》









	
	

	
	
	1.1
	证件审查
	
	
	

	
	
	1.2
	防坠器脱钩试验记录
	
	
	

	
	
	1.3
	载重标志
	
	
	

	
	
	1.4
	焊接
	
	
	

	
	
	1.5
	铆接
	
	
	

	
	
	2
	罐体
	
	
	

	
	
	2.1
	侧壁
	
	
	

	
	
	2.2
	净空高度
	
	
	

	
	
	2.3
	扶手
	
	
	

	
	
	2.4
	罐笼门
	
	
	

	
	
	2.5
	阻车器
	
	
	

	
	
	2.6
	顶盖
	
	
	

	
	
	3
	悬挂装置
	
	
	

	
	
	3.1
	对称平衡
	
	
	

	
	
	3.2
	保险链
	
	
	

	
	
	4
	防坠装置
	
	
	

	
	
	5
	重要承载件
	MT/T684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	
	
	5.1
	无损探伤
	
	
	

	8
	架空乘人装置
	1
	安标及工作条件
	AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	使用性能
	
	
	

	
	
	3
	钢丝绳导的向装置
	
	
	

	
	
	4
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	5
	托轮性能
	
	
	

	
	
	6
	抱索器性能
	
	
	

	
	
	7
	吊椅性能
	
	
	

	
	
	8
	尾轮及张紧装置性能
	
	
	

	
	
	9
	液压系统
	
	
	

	
	
	10
	安全防护
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主通风机
















	1
	矿用产品安全标志
	










AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》









	
	

	
	
	2
	零部件和紧固件
	
	
	

	
	
	3
	刹车装置
	
	
	

	
	
	4
	润滑系统
	
	
	

	
	
	5
	结构
	
	
	

	
	
	6
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	7
	接地电阻
	
	
	

	
	
	8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	9
	叶片径向间隙值
	
	
	

	
	
	10
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	11
	监测用仪器仪表
	
	
	

	
	
	12
	振动
	
	
	

	
	
	13
	备用电动机
	
	
	

	
	
	14
	噪声
	
	
	

	
	
	15
	轴承温度
	
	
	

	
	
	16
	效率
	
	
	

	
	
	17
	通风机叶片无损探伤
	GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》

GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》

JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测方法》
	
	

	10
	通风系统
	1
	机械通风
	KA30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》

	
	

	
	
	2
	矿井通风系统图
	
	
	

	
	
	3
	风门、风桥、空气幕（风幕）
	
	
	

	
	
	4
	主要通风机及其参数检测
	
	
	

	
	
	5
	风量
	
	
	

	
	
	6
	风速
	
	
	

	
	
	7
	通风系统阻力测定
	
	
	

	
	
	8
	风量（风速）合格率
	
	
	

	
	
	9
	风源风质合格率
	
	
	

	
	
	10
	作业场所空气质量合格率
	
	
	

	
	
	11
	有效风量率
	
	
	

	
	
	12
	风机效率
	
	
	

	
	
	13
	风量供需比
	
	
	

	
	
	14
	综合指标
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固定式空气压缩机























固定式空气压缩机
	1
	安装环境
	







AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范  第1部分：固定式空气压缩机》




















AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范  第1部分：固定式空气压缩机》
	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	消防设施
	
	
	

	
	
	4
	值班机房噪声
	
	
	

	
	
	5
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	6
	润滑系统密封
	
	
	

	
	
	7
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	8
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	9
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	10
	冷却系统
	
	
	

	
	
	11
	冷却器
	
	
	

	
	
	12
	储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	13
	截止阀及储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	14
	储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	止回阀
	
	
	

	
	
	16
	放空管
	
	
	

	
	
	17
	储气罐温度
	
	
	

	
	
	18
	系统压力指示仪表
	
	
	

	
	
	19
	排气压力
	
	
	

	
	
	20
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	21
	出口安全阀
	
	
	

	
	
	22
	末级出口的安全阀
	
	
	

	
	
	23
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	24
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	25
	停车复位
	
	
	

	
	
	26
	运转状态
	
	
	

	
	
	27
	振动
	
	
	

	
	
	28
	转速
	
	
	

	
	
	29
	容积流量
	
	
	

	
	
	30
	输入比功率
	
	
	

	
	
	31
	输入电流
	
	
	

	







12
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移动式空气压缩机

















移动式空气压缩机




	1
	管路连接密封性
	







AQ2056-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范  第2部分：移动式空气压缩机》

















AQ2056-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范  第2部分：移动式空气压缩机》








	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	4
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	5
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	6
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	7
	冷却系统
	
	
	

	
	
	8
	外接储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	9
	截止阀及外接储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	10
	外接储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	11
	止回阀
	
	
	

	
	
	12
	放空管
	
	
	

	
	
	13
	外接储气罐温度
	
	
	

	
	
	14
	压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	排气压力
	
	
	

	
	
	16
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	17
	末级出口安全阀
	
	
	

	
	
	18
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	19
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	20
	运转状态
	
	
	

	
	
	21
	转速
	
	
	

	
	
	22
	容积流量
	
	
	

	
	
	23
	输入比功率
	
	
	

	
	
	24
	输入电流
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主排水泵、排水系统















	1
	机房温度
	










AQ2029-2010 《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》













	
	

	
	
	2
	照明设施
	
	
	

	
	
	3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	4
	接地电阻
	
	
	

	
	
	5
	排水泵启动时间
	
	
	

	
	
	6
	振动
	
	
	

	
	
	7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	10
	排水泵的排水能力
	
	
	

	
	
	11
	排水管路排水能力
	
	
	

	
	
	12
	排水泵的扬程
	
	
	

	
	
	13
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	15
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	16
	运行状况
	
	
	

	
	
	17
	工作泵、备用泵的联合排水能力
	
	
	

	
	
	18
	管路排水能力
	
	
	

	
	
	19
	供配电能力
	
	
	

	14
	矿用电缆
	1
	红外测温
	GB50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

DL/T596-2021 《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	2
	主绝缘绝缘电阻
	
	
	

	
	
	3
	电缆外护套绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	铜屏蔽层电阻和导体电阻之比
	
	
	

	
	
	5
	主绝缘交流耐压
	
	
	

	
	
	6
	局部放电试验
	
	
	

	

	
	7
	相位检查
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电力变压器























电力变压器

	1
	变压器参数
	









GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

DL/T596-2021 《电力设备预防性试验规程》 

DL/T475-2017 《接地装置特性参数测量导则》





















GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

DL/T596-2021 《电力设备预防性试验规程》 

DL/T475-2017 《接地装置特性参数测量导则》
	
	

	
	
	1.1
	绝缘电阻及吸收比
	
	
	

	
	
	1.2
	绕组直流电阻
	
	
	

	
	
	1.3
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	1.4
	变压比测定
	
	
	

	
	
	1.5
	绝缘油耐压试验
	
	
	

	
	
	1.6
	介质损耗因数及电容量
	
	
	

	
	
	2
	供电
	
	
	

	
	
	2.1
	变电所或变压器位置检查
	
	
	

	
	
	2.2
	消防设施检查
	
	
	

	
	
	2.3
	隔离设施检查
	
	
	

	
	
	2.4
	安全警示标志检查
	
	
	

	
	
	2.5
	变压器外观检查
	
	
	

	
	
	2.6
	变电所噪音检测
	
	
	

	
	
	2.7
	井下用变压器检查
	
	
	

	
	
	2.8
	地面用变压器检查
	
	
	

	
	
	2.9
	变压器温度检测
	
	
	

	
	
	2.10
	双电源供电检查
	
	
	

	
	
	2.11
	井下配电电压检查
	
	
	

	
	
	3
	电气线路
	
	
	

	
	
	3.1
	固定铺设电缆检查
	
	
	

	
	
	3.2
	移动电缆检查
	
	
	

	
	
	3.3
	电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起）检测
	
	
	

	
	
	4
	电气及保护
	
	
	

	
	
	4.1
	地面变电所防雷检查
	
	
	

	
	
	4.2
	井下变电所防雷检查
	
	
	

	
	
	4.3
	引入井下的供电电缆防雷检查
	
	
	

	
	
	4.4
	变压器高压侧开关设施检查
	
	
	

	
	
	4.5
	变压器低压侧开关设施检查
	
	
	

	
	
	4.6
	漏电保护装置检查
	
	
	

	
	
	5
	保护接地
	
	
	

	
	
	5.1
	地面保护接地装置检查
	
	
	

	
	
	5.2
	井下保护接地装置检查
	
	
	

	
	
	6
	接地装置
	
	
	

	
	
	6.1
	接地电阻检测
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矿用电梯








	1
	矿用产品安全标志
	



AQ2058-2016《金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范》







	
	

	
	
	2
	资料和文件
	
	
	

	
	
	3
	电气设备防护要求
	
	
	

	
	
	4
	安全部件防锈蚀
	
	
	

	
	
	5
	机房或碉室及相关设备
	
	
	

	
	
	6
	井道及相关设备
	
	
	

	
	
	7
	轿厢与对重
	
	
	

	
	
	8
	悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护
	
	
	

	
	
	9
	轿门与层门
	
	
	

	
	
	10
	整机性能试验
	
	
	

	17
	高压开关柜
	1
	外观及内部连接
	KA/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	主回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	3
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	断路器导电回路电阻
	
	
	

	
	
	5
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	6
	断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性
	
	
	

	
	
	7
	主回路交流耐压
	
	
	

	
	
	8
	辅助回路和控制回路交流耐压
	
	
	

	
	
	9
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	10
	电压抽取（带电显示）装置
	
	
	

	
	
	11
	压力表和压力动作阀
	
	
	

	
	
	12
	继电保护
	
	
	

	18
	矿用自卸汽车
	1
	整车
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	柴油机
	
	
	

	
	
	3
	转向系
	
	
	

	
	
	4
	制动系
	
	
	

	
	
	5
	照明、信号装置和 其他电器设备
	
	
	

	
	
	6
	行驶系
	
	
	

	
	
	7
	传动系
	
	
	

	
	
	8
	车身
	
	
	

	
	
	9
	安全防护装置
	
	
	

	
	
	10
	尾气排放及噪声
	
	
	

	
	
	11
	自卸机构
	
	
	

	19
	监控监测系统（包括传感器）
	1
	一般要求
	AQ2031-2011《金属非金属地下矿山监控监测系统建设规范》

KA/T2053-2016《金属非金属地下矿山监控监测系统通用技术》
	
	

	
	
	2
	基本功能
	
	
	

	
	
	3
	建设原则
	
	
	

	
	
	4
	有毒有害气体监(检)测
	
	
	

	
	
	5
	通风系统监测
	
	
	

	
	
	6
	视频监控
	
	
	

	
	
	7
	地压监测
	
	
	

	
	
	8
	维护与管理
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局部通风机















	1
	矿用产品安全标志
	




JB/T9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》








	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	机械运转试验
	
	
	

	
	
	4
	电动机绕组冷态绝缘电阻
	
	
	

	
	
	5
	压入式（抽出式）通风机间隙
	
	
	

	
	
	6
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	7
	电动机最大输出功率
	
	
	

	
	
	8
	噪声
	
	
	

	
	
	9
	通风机流量
	
	
	

	
	
	10
	通风机压力或静压
	
	
	

	
	
	11
	最高通风机效率或静压效率
	
	
	

	
	
	12
	通风机叶片无损探伤
	GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》

GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》

JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测方法》
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地下矿山无轨运人车









	1
	整机性能
	






AQ2070-2019 《金属非金属地下矿山无轨运人车辆技术要求》










	
	

	
	
	2
	制动系统
	
	
	

	
	
	3
	操纵系统
	
	
	

	
	
	4
	传动系统
	
	
	

	
	
	5
	出口
	
	
	

	
	
	6
	驾驶室
	
	
	

	
	
	7
	乘人车厢
	
	
	

	
	
	8
	噪声
	
	
	

	
	
	9
	照明及信号装置
	
	
	

	
	
	10
	报警装置
	
	
	

	
	
	11
	尾气排放
	
	
	

	
	
	12
	消防装置
	
	
	

	
	
	13
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	14
	安全警示标志
	
	
	

	22
	地下运矿车
	1
	整机几何参数
	AQ2065-2018 《地下运矿车安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	最小转弯半径
	
	
	

	
	
	3
	行驶速度
	
	
	

	
	
	4
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	5
	车厢升降性能
	
	
	

	
	
	6
	驾驶室或顶棚
	
	
	

	
	
	7
	启动性能
	
	
	

	
	
	8
	操纵系统
	
	
	

	
	
	9
	消防装置
	
	
	

	
	
	10
	制动系统
	
	
	

	
	
	11
	传动系统
	
	
	

	
	
	12
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	13
	照明及信号
	
	
	

	
	
	14
	报警装置
	
	
	

	
	
	15
	噪声
	
	
	

	
	
	16
	尾气排放
	
	
	

	
	
	17
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	18
	安全警示标志
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地下矿山架空乘人装置












	1
	一般要求
	




NB/T10755-2021 《煤矿在用架空乘人装置定期安全检测检验规范》










	
	

	
	
	2
	安全间距
	
	
	

	
	
	3
	运行速度
	
	
	

	
	
	4
	空载运行
	
	
	

	
	
	5
	负载运行
	
	
	

	
	
	6
	钢丝绳
	
	
	

	
	
	7
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	8
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	9
	托轮性能
	
	
	

	
	
	10
	抱索器安全系数
	
	
	

	
	
	11
	抱索器运行性能
	
	
	

	
	
	12
	吊椅安全系数
	
	
	

	
	
	13
	吊椅运行性能
	
	
	

	
	
	14
	尾轮预张紧力
	
	
	

	
	
	15
	张紧装置运行性能
	
	
	

	
	
	16
	液压系统
	
	
	

	
	
	17
	安全防护装置配置
	
	
	

	
	
	18
	安全防护装置性能
	
	
	

	24
	人员定位系统
	1
	环境条件
	KA/T2080-2023 《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	主要功能
	
	
	

	
	
	3
	技术指标
	
	
	

	
	
	4
	设备配置与安装
	
	
	

	
	
	5
	维护和管理
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带式输送机








	1
	照明
	




KA/T2081-2023《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》







	
	

	
	
	2
	防护装置和警示标志
	
	
	

	
	
	3
	整机运行稳定性
	
	
	

	
	
	4
	速度、加速度
	
	
	

	
	
	5
	功率
	
	
	

	
	
	6
	制动装置
	
	
	

	
	
	7
	机电保护装置
	
	
	

	
	
	8
	张紧装置
	
	
	

	
	
	9
	液压、液力元件
	
	
	

	
	
	10
	清扫装置
	
	
	

	
	
	11
	液力偶合器传动介质
	
	
	

	
	
	12
	电动机、电控设备外壳接地电阻
	
	
	

	26
	阻燃制品
	1
	阻燃风筒阻燃性能
	GB/T20105-2006《风 筒涂覆布》 
MT/T164-2019《矿用 涂覆布风筒通用技术条件》
MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	2
	阻燃线缆阻燃性能
	GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	3
	阻燃输送带阻燃性能
	MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》 
MT/T 668-2019《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》
	
	

	27
	监测用仪器仪表
	1
	外观检查
	GB12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》
	仅测O2、CO、NO2气体检测仪或复合气体检测仪
	

	
	
	2
	示值误差
	
	
	

	
	
	3
	报警误差
	
	
	

	
	
	4
	响应时间
	
	
	




	批准的授权签字人及授权签字领域

	序号
	姓名
	授权签字领域

	1
	杨明
	核准范围内全部领域

	2
	黄凯
	核准范围内全部领域

	
	
	

	机构违法受处罚信息（初次申请不填写）

	违法事实
	处罚决定
	处罚时间
	执法机关

	
	
	
	

	
	
	
	



